1-LA IP PUBLICA DE LAS DOS NOS SON LAS MISMAS PORQUE TIENEN DIFERENTES FORMAS O EXTENSIONES DE UNA RED OSEA QUE OFRECEN SERVICIOS COMPLETAMENTE DIFERENTE.

2-OCURRIO QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR EL CONTENIDO DEL VIDEO, Y CUANDO LO ACTIVE

SE PUDO VISUALIZAR.

3-EN TOR PUEDE LOCALIZAR LA IP.

4-LA VELOCIDAD DE PRUEBA SI SON DIFERENTES PORQUE DEPENDE DE LA VELOCIDAD QUE TENGA SEGÚN VARIA LA PLATAFORMA WEB O PAGINA QUE UTILIZEMOS.

5-EL VALOR DE PING SIGNIFICA QUE DETERMINAN LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE TARDAN LOS PAQUETES DE DATOS PARA VIAJAR A UNA RED.

6-SI PORQUE DEPENDE DEL PAQUETE DE DATOS QUE LOS DISPOSITIVOS QUE HACE QUE CAMBIE Y EL RESULTADO SEA OTRO.